
Form GS-09-1303
(Rev. 150120a)	Globalstar simplex VAR Certificação
Pedido de Globalstar Certificação
Rota Servidor para um novo VAR - ou - um VAR Existente 
***** Enviar em formato WORD e não PDF format *****
	Nome da EMPRESA:
	SEUS DADOS

	Endereço:
	

	Cidade, Estado, CEP, País:
	

	Número Principal de Telefone:
	

	Contato técnico da Plataforma:
	(Programador ou Desenvolvedor responsável pelo Servidor)

	Nome:
	Matheus abreu

	Telefone:
	11 94588-0772

	E-mail(s) para contato:
	matheus@smartgps.com.br

	Contato Técnico de SERVIÇO Empresa:
	(Pessoa responsável por responder questões do servidor)

	Nome:
	OPCIONAL 

	Telefone:
	OPCIONAL

	E-mail(s) para contato:
	OPCIONAL

	Usuário para acesso: www.GLPconnect.com:
biblioteca on-line para especificações e requisitos do BackOffice
	OPCIONAL

	Nome do Representante de Vendas Globalstar:
	Francisco Arinos



A.	Informações técnicas do VAR
A.1	VAR Informações do SERVIDOR.            
Marque com “X” em apenas uma caixa cinza. Fornecer detalhes.
	
	1. Informações da implementação do VAR




	Nome do serviço VAR-EMPRESA:
	OPCIONAL

	Software Release Versão:
	OPCIONAL

	Sistema Operacional Servidor:
	OPCIONAL




	
	2. VAR que já utiliza um servidor certificado pela GLOBALSTAR




	Empresa que administra o servidor:
	OPCIONAL

	Nome do servidor e do serviço:
	OPCIONAL

	Nome/Telefone contato 
 Pessoa Responsável:
	OPCIONAL

	E-mail de Contato:
	OPCIONAL




A.2	Server IP (es) ou servidor Nomes / URLs
	1.	Endereço IP estático do host / servidor principal do VAR
(O nome do URL ou do servidor pode ser especificado, mas torna a entrega dependente do DNS):
	

	2.	Endereço IP estático do host / servidor secundário (se aplicável):
	




A.3	VAR Firewall                      Digite SIM para confirmar que o Firewall foi configurado.
	VAR firewall (s) VAR para permitir o tráfego de entrada de endereços seguintes:
· Globalstar sub-rede primária: 206.220.220.0/24 (por xxx0 para xxx255)
· Globalstar sub-rede adicional: 206.220.217.0/27 (por xxx1 para xxx30)
	SIM




A.4	STU Manipulação de Dados - Gramática XML Conformidade para mensagens de dados STU
	É XML servidor compatível com XSD gramática para mensagens STU (veja GS-01-0777 e GS-02-0790)?
	ORIGATÓRIO




[bookmark: _heading=h.uyuy2sm4xgb7]A.5	Servidor Primário para mensagens STU.   
Escolha uma opção entre FTP, HTTP ou HTTPS.
	
	A.5.1   FTP (primário)




	Endereço IP (Max 25 bytes):
	ORIGATÓRIO

	Nome de utilizador (Max 15 bytes):
	ORIGATÓRIO

	Senha (Max 15 bytes):
	ORIGATÓRIO

	Número da porta (geralmente 21):
	ORIGATÓRIO

	FTP passivo uso do servidor:
	ORIGATÓRIO




	
	A.5.2 HTTP (primário) (NOTA: comprimento URL máximo 80 caracteres, incluindo “:” e o número da porta)




	URL (Max 80 bytes, com “:” & número da porta:
	http://smartconn.mine.nu:6185/

	Número da porta (geralmente 80):
	6185




	
	A.5.3 HTTPS (primário) (NOTA: comprimento URL máximo 80 caracteres, incluindo “:” e o número da porta)




	URL (Max 80 bytes, com “:” & número da porta:
	ORIGATÓRIO

	Número da porta (geralmente 443):
	ORIGATÓRIO

	Digite data em que o certificado público, em formato X509, foi enviado a Globalstar:
	ORIGATÓRIO




A.6	Servidor Secundário para STU data.     
Caso possua servidor secundário 
escolha uma opção entre FTP, HTTP ou HTTPS.

	
	A.6.1     Dados do Servidor Secundário 

	
	A.6.2 FTP (primário)




	Endereço IP (Max 25 bytes):
	OPCIONAL

	Nome de utilizador (Max 15 bytes):
	OPCIONAL

	Senha (Max 15 bytes):
	OPCIONAL

	Número da porta (geralmente 21):
	OPCIONAL

	FTP passivo uso do servidor:
	OPCIONAL




	
	A.6.3 HTTP(primário) (NOTA: comprimento URL máximo 80 caracteres, incluindo “:” e o número da porta)




	URL (Max 80 bytes, com “:” & número da porta:
	OPCIONAL

	Número da porta (geralmente 80):
	OPCIONAL




	
	A.6.4 HTTPS (primário) (NOTA: comprimento URL máximo 80 caracteres, incluindo “:” e o número da porta)




	URL (Max 80 bytes, com “:” & número da porta:
	OPCIONAL

	Número da porta (geralmente 443):
	OPCIONAL

	Digite data em que o certificado público, em formato X509, foi enviado a Globalstar:
	OPCIONAL








A.7	Confirmação de mensagens de Provisionamento
Resposta para nossas mensagens FTP, HTTP, HTTPS ou SMTP.
	
	A.7.1 FTP (confirmação de provisionamento)

	Endereço IP (Max 25 bytes):
	ORIGATÓRIO

	Nome de utilizador (Max 15 bytes):
	ORIGATÓRIO

	Senha (Max 15 bytes):
	ORIGATÓRIO

	Número da porta (geralmente 21):
	ORIGATÓRIO

	FTP passivo uso do servidor:
	ORIGATÓRIO





	
	A.7.2 HTTP (confirmação de provisionamento) (“NOTA: máx”“. URL 80 bytes, incluindo”:” o número da porta)





	URL (Max 80 bytes, com “:” & número da porta:
	http://smartconn.mine.nu:6185/

	Número da porta (geralmente 80):
	6185





	
	A.7.3 HTTPS (confirmação de provisionamento) (NOTA: máx URL 80 bytes, incluindo “:” o número da porta)




	URL (Max 80 bytes, com “:” & número da porta:
	ORIGATÓRIO

	Número da porta (geralmente 80):
	ORIGATÓRIO





	
	A.7.4 SMTP (confirmação de provisionamento)




	Email (Max 80 bytes):
	ORIGATÓRIO




Testes e Verificações

A.8	Pré-requisitos adicional ao Servidor FTP VAR ftp server – SOMENTE para FTP
	
	A.8.1 Para qualquer servidor fora FTP (Ira para A.7)




	
	A.8.2 FTP- Confirmar se o Servidor FTP & conta estão configurados da seguinte forma                                                                                                                                                                                                                                digite   SIM   ou NÃO




	1. Conta de usuário para Globalstar de login eo diretório onde os dados serão colocados
	________

	2. Nome do diretório do usuário não muda (Globalstar não suporta alterações de diretório)

	________

	3. Conta de usuário tenha privilégios de leitura / gravação. (Isto é usado para arquivos de escrita e de mudança de nome)
	________

	4. Os arquivos não podem ser removidos antes que o nome for alterado de tmp. <qualquer> para qualquer um nome permanente. Qualquer processamento antes deste ponto poderia levar a uma perda de dados e falha na integração.
	________

	5. Nomes de arquivos longos são suportados; ou seja, nomes com mais de 8 caracteres
	________







A.9	Servidor VAR Checklist Teste - pré-requisito necessário para a Certificação: 
Você testou os seguintes itens para garantir que o servidor está pronto para Certificação?
	
	A.9.1    Testes FTP                                                                                                                   Digite SIM ou NÃO




	· Login e senha estão corretas
	

	· Se o modo passivo é usado, o sinalizador modo passivo passou no início da sessão funcionou corretamente.
	

	· Upload de um arquivo com um nome de arquivo longo funcionou corretamente
	

	· A renomeação de um arquivo com um nome de arquivo longo funcionou corretamente
	




	
	A.9.2    HTTP e HTTPS                                                                                                           Digite SIM ou NÃO




	· Servidor responde corretamente a um stuMessages nulos (ping) e um prvmsgs nulos 0 bytes (ping)
	SIM

	· Servidor responde corretamente a um stuMessages com um stuMessage
	SIM

	· Servidor responde corretamente a um prvmsgs com um prvmsg
	SIM

	· Servidor responde corretamente a um documento stuMessage com até 200 elementos stuMessage a cada 20 segundos para 5 minutos
	SIM

	· Servidor responde corretamente a um documento prvmsgs com até 200 elementos prvmsg a cada 20 segundos para 5 minutos
	SIM

	· Servidor secundário VAR (se aplicável) responde corretamente a todos os testes anteriores
	SIM




	
	A.9.3    Tests Adicionais HTTPS                                                                                        Digite SIM ou NÃO




	· Todos os certificados públicos aplicáveis ​​foram enviados para Globalstar em formato X509
	

	· Certificado público foi importado para o banco de dados de referência de teste
	

	· Certificado público está correto
	




Fim do checklist
[bookmark: _heading=h.f8u5yanc9txw]
VAR Certificação Assinatura Bloco
VAR certifica que
· VAR não cobrirá os rótulos dos produtos existentes
· Todos os itens na declaração acima estão corretos
· Todos os itens na lista de verificação VAR foram concluídos com êxito
· VAR foi totalmente testado servidores BOF e é on-line, pronto para apoiar o teste de BackOffice
	Nome da pessoa que preencheu o formulário (digitado):
	MATHEUS ABREU

	Comentários (se houver):
	ORIGATÓRIO

	Data:
	04/05/21


· 
NOTE:  Additional Remote Telemetry System information available at http://www.glpconnect.com	Page  of 5
